/dts-v1/;

/include/ "vr9.dtsi"

/ {
	model = "FRITZ3370 - Fritz!Box WLAN 3370";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 ubi.mtd=1,512 root=/dev/mtdblock9";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nand-parts@0 {
				compatible = "gen_nand", "lantiq,nand-xway";
				bank-width = <2>;
				reg = <1 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "kernel";
					reg = <0x0 0x400000>;
				};

				partition@400000 {
					label = "rootfs_ubi";
					reg = <0x400000 0x3000000>;
				};

				partition@3400000 {
					label = "vr9_firmware";
					reg = <0x3400000 0x400000>;
				};
				partition@3800000 {
					label = "reserved";
					reg = <0x3800000 0x3000000>;
				};
				partition@6800000 {
					label = "config";
					reg = <0x6800000 0x200000>;
				};
				partition@6a00000 {
					label = "nand-filesystem";
					reg = <0x6a00000 0x1600000>;
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				spi {
					lantiq,groups = "spi", "spi_cs4";
					lantiq,function = "gpio";
				};
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				nand {
					lantiq,groups = "nand cle", "nand ale",
							"nand rd", "nand cs1", "nand rdy";
					lantiq,function = "ebu";
					lantiq,pull = <1>;
				};
				phy-rst {
					lantiq,pins = "io37", "io44";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				pcie-rst {
					lantiq,pins = "io38";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		eth@E108000 {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible = "lantiq,xrx200-net";
			reg = <	0xE108000 0x3000 /* switch */
				0xE10B100 0x70 /* mdio */
				0xE10B1D8 0x30 /* mii */
				0xE10B308 0x30 /* pmac */
			>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <73 72>;

			lan: interface@0 {
				compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				reg = <0>;
				mac-address = [ 00 11 22 33 44 55 ];
				lantiq,switch;

				ethernet@0 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <0>;
					phy-mode = "rgmii";
					phy-handle = <&phy0>;
					gpios = <&gpio 37 0>;
				};
				ethernet@1 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <1>;
					phy-mode = "rgmii";
					phy-handle = <&phy1>;
					gpios = <&gpio 44 0>;
				};
				ethernet@2 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <2>;
					phy-mode = "gmii";
					phy-handle = <&phy11>;
				};
				ethernet@3 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <4>;
					phy-mode = "gmii";
					phy-handle = <&phy13>;
				};
			};

			mdio@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				compatible = "lantiq,xrx200-mdio";
				phy0: ethernet-phy@0 {
					reg = <0x0>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy1: ethernet-phy@1 {
					reg = <0x1>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy11: ethernet-phy@11 {
					reg = <0x11>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy13: ethernet-phy@13 {
					reg = <0x13>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
			};
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 5 0
				&gpio 14 0>;
			lantiq,portmask = <0x3>;
		};
	};

	spi {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		compatible = "spi-gpio";

		gpio-miso = <&gpio 16 0>;
		gpio-mosi = <&gpio 17 0>;
		gpio-sck = <&gpio 18 0>;
		num-chipselects = <1>;
		cs-gpios = <&gpio 10 1>;

		m25p80@0 {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;
			compatible = "mx25l2005a";
			reg = <0 0>;
			linux,modalias = "m25p80", "mx25l2005a";
			spi-max-frequency = <1000000>;

			ath9k_cal: partition@0 {
				reg = <0x0 0x20000>;
				label = "urlader";
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				reg = <0x20000 0x10000>;
				label = "tffs (1)";
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				reg = <0x30000 0x10000>;
				label = "tffs (2)";
				read-only;
			};
		};
	};

	ath9k_eep {
		compatible = "ath9k,eeprom";
		ath,eep-flash = <&ath9k_cal 0x985>;
		ath,eep-endian;
		ath,eep-swap;
	};

	gphy-xrx200 {
		compatible = "lantiq,phy-xrx200";
		firmware = "lantiq/vr9_phy11g_a1x.bin";
		phys = [ 00 01 ];
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 1 0>;
			linux,code = <0x100>;
		};
/*		wifi {
			label = "wifi";
			gpios = <&gpio 29 0>;
			linux,code = <0x101>;
		};*/
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 32 1>;
		};
		power2 {
			label = "power2";
			gpios = <&gpio 33 1>;
		};
		info_red {
			label = "info_red";
			gpios = <&gpio 34 1>;
		};
		wifi {
			label = "wifi";
			gpios = <&gpio 35 1>;
		};
		dsl {
			label = "dsl";
			gpios = <&gpio 36 1>;
		};
		lan {
			label = "lan";
			gpios = <&gpio 38 1>;
		};
		info_green {
			label = "info_green";
			gpios = <&gpio 47 1>;
		};
	};
};
