/dts-v1/;

/include/ "bcm6362.dtsi"

/ {
	model = "SFR neufbox 6 (Sercomm)";
	compatible = "sfr,nb6-ser-r0", "brcm,bcm6362";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		service {
			label = "service";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
			linux,code = <0xee>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 24 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 25 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};
};
