/dts-v1/;

/include/ "mt7621.dtsi"

/ {
	compatible = "ralink,mt7621-eval-board", "ralink,mt7621-soc";
	model = "Buffalo WSR-1166DHP";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,57600";
	};

	palmbus@1E000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "mx25l12805d";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7c0000>;
				};

				partition@810000 {
					label = "firmware2";
					reg = <0x810000 0x7c0000>;
				};

				partition@fd00000 {
					label = "usercfg";
					reg = <0xfd0000 0x10000>;
				};

				partition@fe00000 {
					label = "board_data";
					reg = <0xfe0000 0x10000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "uart2", "uart3", "rgmii2", "sdhci";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		internet_g {
			label = "buffalo:green:internet";
			gpios = <&gpio1 9 1>;
		};
		router_g {
			label = "buffalo:green:router";
			gpios = <&gpio1 10 1>;
		};
		router_o {
			label = "buffalo:orange:router";
			gpios = <&gpio1 11 1>;
		};
		internet_o {
			label = "buffalo:orange:internet";
			gpios = <&gpio1 12 1>;
		};
		wifi_o {
			label = "buffalo:orange:wifi";
			gpios = <&gpio1 13 1>;
		};
		power {
			label = "buffalo:green:power";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
		diag {
			label = "buffalo:orange:diag";
			gpios = <&gpio1 15 1>;
		};
		wifi_g {
			label = "buffalo:green:wifi";
			gpios = <&gpio1 16 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio0 18 1>;
			linux,code = <0x74>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 3 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		aoss {
			label = "aoss";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		auto {
			label = "mode";
			gpios = <&gpio0 7 0>;
			linux,code = <0x100>;
			linux,input-type = <5>; /* EV_SW */
		};
		ap {
			label = "ap";
			gpios = <&gpio0 10 0>;
			linux,code = <0x100>;
			linux,input-type = <5>; /* EV_SW */
		};
		router {
			label = "router";
			gpios = <&gpio0 12 0>;
			linux,code = <0x100>;
			linux,input-type = <5>; /* EV_SW */
		};
	};

	gpio_poweroff {
		compatible = "gpio-poweroff";
		gpios = <&gpio0 0 1>;
	};

	pcie@1e140000 {
		status = "okay";

		pcie0 {
			mt76@0,0 {
				reg = <0x0000 0 0 0 0>;
				device_type = "pci";
				mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
				mediatek,2ghz = <0>;
			};
		};

		pcie1 {
			mt76@1,0 {
				reg = <0x0000 0 0 0 0>;
				device_type = "pci";
				mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0000>;
				mediatek,5ghz = <0>;
			};
		};
	};
};
