--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -596,6 +596,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ohci0 = 1,
 	.has_pccard = 1,
 	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports			= 2,
 
 	.leds = {
 		{
