--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -423,6 +423,10 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_uart0			= 1,
 	.has_enet0			= 1,
 	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -627,6 +631,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -660,6 +666,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -807,6 +815,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -869,6 +879,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -910,6 +922,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -932,6 +946,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -952,6 +968,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -1147,6 +1165,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -1219,6 +1239,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -1244,6 +1266,10 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
