From 997f53b174c63153335508c22dc4493e8e5808d6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jonas Gorski <jogo@openwrt.org>
Date: Sun, 22 Feb 2015 17:52:32 +0100
Subject: [PATCH] MIPS: BCM63XX: remove leds and buttons

---
 arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c |  262 -----------------------------
 1 file changed, 262 deletions(-)

--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -56,14 +56,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "CVG834G:green:power",
-			.gpio		= 37,
-			.default_trigger= "default-on",
-		},
-	},
-
 	.ephy_reset_gpio		= 36,
 	.ephy_reset_gpio_flags		= GPIO_ACTIVE_LOW,
 };
@@ -87,35 +79,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.port_no		= 0,
 	},
 
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "96328avng::ppp-fail",
-			.gpio		= 2,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "96328avng::power",
-			.gpio		= 4,
-			.active_low	= 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name		= "96328avng::power-fail",
-			.gpio		= 8,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "96328avng::wps",
-			.gpio		= 9,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "96328avng::ppp",
-			.gpio		= 11,
-			.active_low	= 1,
-		},
-	},
-
 	.has_enetsw			= 1,
 
 	.enetsw = {
@@ -451,35 +414,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.has_ohci0			= 1,
-
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "adsl",
-			.gpio		= 3,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ses",
-			.gpio		= 5,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp-fail",
-			.gpio		= 4,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "power",
-			.gpio		= 0,
-			.active_low	= 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name		= "stop",
-			.gpio		= 1,
-			.active_low	= 1,
-		}
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96338w = {
@@ -492,35 +426,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "adsl",
-			.gpio		= 3,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ses",
-			.gpio		= 5,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp-fail",
-			.gpio		= 4,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "power",
-			.gpio		= 0,
-			.active_low	= 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name		= "stop",
-			.gpio		= 1,
-			.active_low	= 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96338w2_e7t = {
@@ -705,36 +610,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.has_phy		= 1,
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "adsl-fail",
-			.gpio		= 2,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp",
-			.gpio		= 3,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp-fail",
-			.gpio		= 4,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "power",
-			.gpio		= 0,
-			.active_low	= 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-
-		},
-		{
-			.name		= "stop",
-			.gpio		= 1,
-			.active_low	= 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96348gw_10 = {
@@ -767,35 +642,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.cs			= 2,
 		.ext_irq		= 2,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "adsl-fail",
-			.gpio		= 2,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp",
-			.gpio		= 3,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp-fail",
-			.gpio		= 4,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "power",
-			.gpio		= 0,
-			.active_low	= 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name		= "stop",
-			.gpio		= 1,
-			.active_low	= 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96348gw_11 = {
@@ -822,35 +668,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ohci0 = 1,
 	.has_pccard = 1,
 	.has_ehci0 = 1,
-
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "adsl-fail",
-			.gpio		= 2,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp",
-			.gpio		= 3,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp-fail",
-			.gpio		= 4,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "power",
-			.gpio		= 0,
-			.active_low	= 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name		= "stop",
-			.gpio		= 1,
-			.active_low	= 1,
-		},
-	},
 };
 
 
@@ -974,35 +791,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.ext_irq		= 2,
 		.cs			= 2,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "adsl-fail",
-			.gpio		= 2,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp",
-			.gpio		= 3,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp-fail",
-			.gpio		= 4,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "power",
-			.gpio		= 0,
-			.active_low	= 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name		= "stop",
-			.gpio		= 1,
-			.active_low	= 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_gw6200 = {
@@ -1367,33 +1155,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ohci0 = 1,
 	.has_pccard = 1,
 	.has_ehci0 = 1,
-
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "adsl-fail",
-			.gpio		= 15,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp",
-			.gpio		= 22,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp-fail",
-			.gpio		= 23,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "power",
-			.gpio		= 4,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name		= "stop",
-			.gpio		= 5,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96358vw2 = {
@@ -1421,29 +1182,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_pccard = 1,
 	.has_ehci0 = 1,
 	.num_usbh_ports			= 2,
-
-	.leds = {
-		{
-			.name		= "adsl",
-			.gpio		= 22,
-			.active_low	= 1,
-		},
-		{
-			.name		= "ppp-fail",
-			.gpio		= 23,
-		},
-		{
-			.name		= "power",
-			.gpio		= 5,
-			.active_low	= 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name		= "stop",
-			.gpio		= 4,
-			.active_low	= 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_CPVA642 = {
