/dts-v1/;

/include/ "rt2880.dtsi"

/ {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	compatible = "RT-N15", "ralink,rt2880-soc";
	model = "Asus RT-N15";

	palmbus@300000 {
		gpio0: gpio@600 {
			status = "okay";
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "uartlite", "mdio";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	cfi@1f000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1f000000 0x800000>;

		bank-width = <2>;
		device-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "uboot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};
		partition@30000 {
			label = "uboot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};
		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};
		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x3b0000>;
		};
	};

	ethernet@400000 {
		status = "okay";
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;

                port@0 {
			ralink,fixed-link = <1000 1 1 1>;
		};

		mdio-bus {
			status = "okay";
			phy0: ethernet-phy@0 {
				phy-mode = "mii";
				reg = <0>;
			};
		};
	};

	rtl8366s {
		compatible = "realtek,rtl8366s";
		gpio-sda = <&gpio0 1 0>;
		gpio-sck = <&gpio0 2 0>;
	};

	wmac@480000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 0>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 12 0>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "rt-n15:blue:power";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};
	};
};
