--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -374,6 +374,16 @@
	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
	select ATH79_DEV_M25P80

+config ATH79_MACH_MC_MAC1200R
+	bool "MERCURY MAC1200R board support"
+	select SOC_AR934X
+	select ATH79_DEV_AP9X_PCI if PCI
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_RB4XX
	bool "MikroTik RouterBOARD 4xx series support"
	select SOC_AR71XX
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -66,6 +66,7 @@
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JA76PF)		+= mach-ja76pf.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JWAP003)	+= mach-jwap003.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_HORNET_UB)	+= mach-hornet-ub.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MC_MAC1200R)     += mach-mc-mac1200r.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MR600)		+= mach-mr600.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MYNET_N600)	+= mach-mynet-n600.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MYNET_REXT)	+= mach-mynet-rext.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -89,6 +89,7 @@
	ATH79_MACH_TEW_673GRU,		/* TRENDnet TEW-673GRU */
	ATH79_MACH_TEW_712BR,		/* TRENDnet TEW-712BR */
	ATH79_MACH_TEW_732BR,		/* TRENDnet TEW-732BR */
+	ATH79_MACH_MC_MAC1200R,		/* MERCURY MAC1200R*/
	ATH79_MACH_TL_MR10U,		/* TP-LINK TL-MR10U */
	ATH79_MACH_TL_MR11U,		/* TP-LINK TL-MR11U */
	ATH79_MACH_TL_MR13U,		/* TP-LINK TL-MR13U */
