--- a/arch/arm/mach-ixp4xx/ixdp425-pci.c
+++ b/arch/arm/mach-ixp4xx/ixdp425-pci.c
@@ -53,7 +53,7 @@ static int __init ixdp425_map_irq(const 
 	};
 
 	if (slot >= 1 && slot <= MAX_DEV && pin >= 1 && pin <= IRQ_LINES)
-		return pci_irq_table[(slot + pin - 2) % 4];
+		return pci_irq_table[(slot + pin - 2) % IRQ_LINES];
 
 	return -1;
 }
--- a/arch/arm/mach-ixp4xx/miccpt-pci.c
+++ b/arch/arm/mach-ixp4xx/miccpt-pci.c
@@ -54,7 +54,7 @@ static int __init miccpt_map_irq(const s
 	};
 
 	if (slot >= 1 && slot <= MAX_DEV && pin >= 1 && pin <= IRQ_LINES)
-		return pci_irq_table[(slot + pin - 2) % 4];
+		return pci_irq_table[(slot + pin - 2) % IRQ_LINES];
 
 	return -1;
 }
