--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -62,6 +62,93 @@ static struct board_info __initdata boar
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_3368 */
 
 /*
+ * known 6318 boards
+ */
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6318
+static struct board_info __initdata board_96318ref = {
+	.name				= "96318REF",
+	.expected_cpu_id		= 0x6318,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.has_usbd			= 1,
+
+	.usbd = {
+		.use_fullspeed		= 0,
+		.port_no		= 0,
+	},
+
+	.has_enetsw			= 1,
+
+	.has_ehci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name	= "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 2,
+				.name	= "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 3,
+				.name	= "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 4,
+				.name	= "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "96318REF:red:post-failed",
+			.gpio		= 11,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "96318REF:green:inet",
+			.gpio		= 8,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "96318REF:red:inet-fail",
+			.gpio		= 9,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc			= "wps",
+			.gpio			= 33,
+			.active_low		= 1,
+			.type			= EV_KEY,
+			.code			= KEY_WPS_BUTTON,
+			.debounce_interval	= BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+		{
+			.desc			= "reset",
+			.gpio			= 34,
+			.active_low		= 1,
+			.type			= EV_KEY,
+			.code			= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval	= BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6318 */
+
+/*
  * known 6328 boards
  */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
@@ -1737,6 +1824,9 @@ static const struct board_info __initcon
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_3368
 	&board_cvg834g,
 #endif
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6318
+	&board_96318ref,
+#endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
 	&board_96328avng,
 	&board_AR5381u,
