--- a/arch/powerpc/boot/dts/mpc8377_wlan.dts
+++ b/arch/powerpc/boot/dts/mpc8377_wlan.dts
@@ -460,4 +460,18 @@
 				  0 0x00800000>;
 		};
 	};
+
+	leds {
+		compatible = "gpio-leds";
+
+		diag {
+			gpios = <&gpio1 9 1>;
+			default-state = "off";
+		};
+
+		wireless {
+			gpios = <&gpio1 10 1>;
+			default-state = "off";
+		};
+	};
 };
