/dts-v1/;

/include/ "rt3883.dtsi"

/ {
	compatible = "DIR-645", "ralink,rt3883-soc";
	model = "D-Link DIR-645";

	palmbus@10000000 {
		gpio1: gpio@638 {
			status = "okay";
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "mx25l6405d";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80";
				spi-max-frequency = <25000000>;
				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};
				partition@30000 {
					label = "uboot-env";
					reg = <0x30000 0x4000>;
					read-only;
				};
				factory: partition@34000 {
					label = "factory";
					reg = <0x34000 0x4000>;
					read-only;
				};
				partition@38000 {
					label = "nvram";
					reg = <0x38000 0x8000>;
					read-only;
				};
				partition@40000 {
					label = "devdata";
					reg = <0x40000 0x10000>;
				};
				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "jtag", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
		port@0 {
			ralink,fixed-link = <1000 1 1 0>;
		};
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,5ghz = <0>;
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	ehci@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	ohci@101c1000 {
		status = "okay";
	};

	rtl8367b {
		compatible = "realtek,rtl8367b";
		gpio-sda = <&gpio0 1 0>;
		gpio-sck = <&gpio0 2 0>;
		realtek,extif1 = <1 0 1 1 1 1 1 1 2>;
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 9 0>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 14 0>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		inet {
			label = "d-link:green:inet";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
		};
		wps {
			label = "d-link:green:wps";
			gpios = <&gpio1 2 0>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;
		usb {
			gpio-export,name = "usb";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio1 6 0>;
		};
	};
};
