From 066f1e37742ee434496d32a41a9284458de96742 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jonas Gorski <jogo@openwrt.org>
Date: Mon, 13 Jan 2014 12:12:30 +0100
Subject: [PATCH] MIPS: BCM63XX: export the attached flash type

Signed-off-by: Jonas Gorski <jogo@openwrt.org>
---
 arch/mips/bcm63xx/dev-flash.c                          | 5 +++++
 arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_dev_flash.h | 2 ++
 2 files changed, 7 insertions(+)

--- a/arch/mips/bcm63xx/dev-flash.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/dev-flash.c
@@ -252,3 +252,8 @@ int __init bcm63xx_flash_register(void)
 		return -ENODEV;
 	}
 }
+
+int bcm63xx_flash_get_type(void)
+{
+	return flash_type;
+}
--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_dev_flash.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_dev_flash.h
@@ -13,4 +13,6 @@ void bcm63xx_flash_force_phys_base_addre
 
 int __init bcm63xx_flash_register(void);
 
+int bcm63xx_flash_get_type(void);
+
 #endif /* __BCM63XX_FLASH_H */
