/dts-v1/;

/include/ "danube.dtsi"

/ {
	model = "ARV4510QW - Wippies Homebox";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	sram@1F000000 {
		vmmc@107000 {
			status = "okay";
		};
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x1000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				lantiq,noxip;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x00000 0x20000>;
					read-only;
				};

				partition@20000 {
					label = "uboot_env";
					reg = <0x20000 0x20000>;
					read-only;
				};

				partition@240000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x40000 0xf00000>;
				};

				partition@fe0000 {
					label = "boardconfig";
					reg = <0xfe0000 0x10000>;
					read-only;
				};
			};

			mac_addr {
				compatible = "lantiq,eth-mac";
				reg = <0 0xff0016 0x6>;
				mac-increment = <2>;
			};
		};
		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				stp {
					lantiq,groups = "stp";
                                        lantiq,function = "stp";
				};
				exin {
					lantiq,groups = "exin2";
					lantiq,function = "exin";
				};
				pci_in {
					lantiq,groups = "req1", "req2";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,open-drain = <1>;
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <0>;
				};
				pci_out {
					lantiq,groups = "gnt1";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,output = <1>;
				};
				pci_rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		gpios: stp@E100BB0 {
			status = "okay";
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "rmii";
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			lantiq,external-clock;
			interrupt-map = <
                                0x7000 0 0 1 &icu0 30
		                0x7800 0 0 1 &icu0 135
			        0x7800 0 0 2 &icu0 135
			        0x7800 0 0 3 &icu0 135
			>;
			gpio-reset = <&gpio 21 0>;
			req-mask = <0x3>;
		};

	};
};
