#!/bin/sh /etc/rc.common
# ADAM2 patcher for Netgear DG834 and compatible
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org

START=00
start() {
	MD5="$(md5sum /dev/mtdblock0  | awk '{print $1}')"
	[ "$MD5" = "0530bfdf00ec155f4182afd70da028c1" ] && {
		mtd unlock adam2
		/sbin/adam2patcher /dev/mtdblock0
	}
	rm -f /etc/rc.d/S${START}adam2 /etc/init.d/adam2 /sbin/adam2patcher >&- 2>&-
}
